int pinBacagi[]={1,2,3};

void setup()

{

for(int j=0; j<4; j++)

{

pinMode(pinBacagi[j],OUTPUT);

}

}

void loop(){

digitalWrite(pinBacagi[0],HIGH);

digitalWrite(pinBacagi[1],LOW);

digitalWrite(pinBacagi[2],LOW);

delay(10000);

digitalWrite(pinBacagi[0],HIGH);

digitalWrite(pinBacagi[1],HIGH);

digitalWrite(pinBacagi[2],LOW);

delay(10000);

digitalWrite(pinBacagi[0],LOW);

digitalWrite(pinBacagi[1],LOW);

digitalWrite(pinBacagi[2],LOW);

delay(2000);

digitalWrite(pinBacagi[0],LOW);

digitalWrite(pinBacagi[1],LOW);

digitalWrite(pinBacagi[2],HIGH);

delay(5000);

}

