#include <Servo.h>

Servo servodeneme;

void setup()

{

servodeneme.attach(9);

}

void loop()

{

for(int i=0; i<=180; i=i+15)

{

servodeneme.write(i);

delay(500);

servodeneme.write(i-30);

delay(500);

}

}

