int ledler[]={2,3,4,5,6};

void setup (){

for(int i=0; i<5; i++){

pinMode(ledler[i], OUTPUT);

}

}

void loop(){

for(int i=0; i<5; i++){

digitalWrite(ledler[i],HIGH);

delay(500);

digitalWrite(ledler[i],LOW);

}

for(int j=4; j>0; j--){

digitalWrite(ledler[j],HIGH);

delay(500);

digitalWrite(ledler[j],LOW);

}

}

